采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他

商务要求

**一、技术参数及配置：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）电路改造 | | | |
| 名 称 | 规格、功能及特征描述 | 单位 | 数量 |
| 配电箱 | 1. 名称：配电箱 2. 规格：16位，63A漏电保护，6路2P32A空气开关   3.安装要求：严格执行国家及地方相关的现行规范、规程和标准 | 套 | 1 |
| 厨用配电专线 BV6mm2 | 1. 名称：塑铜线6mm2   2.规格：6mm2 3.材质：塑铜线 4.安装要求：严格执行国家及地方相关的现行规范、规程和标准 | 米 | 240 |
| 实训室电器配线 BV-2.5mm2 | 1. 名称：电气配线 2. 规格：BV-6mm2   3.材质：塑铜线 4.安装要求： 严格执行国家及地方相关的现行规范、规程和标准 | 米 | 360 |
| 空调专用配线 | 1. 名称：空调专线   2.规格：BV-4mm2 3.材质：塑铜线 4.安装要求： 严格执行国家及地方相关的现行规范、规程和标准 | 米 | 120 |
| 五孔插座 | 1. 名称：电气插座   2.规格：86型 18mm厚度 3.材质：阻燃PC材料 4.安装要求： 严格执行国家及地方相关的现行规范、规程和标准 | 位 | 25 |
| 电气配管AD54.5 | 1. 名称：电气配管   2.规格：AD54.5 (内径48mm) 3.材质：PEPP阻燃材料 4.安装要求：严格执行国家及地方相关的现行规范、规程和标准 | 米 | 100 |
| 电气配管 AD28.5 | 1. 名称：电气配管   2.规格：AD28.5(内径20mm) 3.材质：PEPP阻燃材料 4.安装要求：严格执行国家及地方相关的现行规范、规程和标准 | 米 | 150 |
| 双开开关 | 1. 名称：双开开关   2.规格：86型 18mm厚度 3.材质：阻燃PC材料 4.安装要求： 严格执行国家及地方相关的现行规范、规程和标准 | 个 | 2 |
| 灯具 | 1. 名称：嵌入式LED照明灯 2. 规格：600mm   3.材质：PVC灯罩 LED光源 4.安装要求： 严格执行国家及地方相关的现行规范、规程和标准 | 套 | 2 |
| （二）水路和烟气管改造 | | | |
| 名 称 | 特征描述 | 单位 | 数量 |
| 排水管 | 1. 名称：排水管 2. 规格：直径110mm 、壁厚2.8mm 3.材质：PVC 4.安装要求： 严格执行国家及地方相关的现行规范、规程和标准 | 米（含开挖和回填） | 10 |
| 给水管 | 1. 名称：排水管   2.规格：直径25mm 3.材质：PPR 4.安装要求： 严格执行国家及地方相关的现行规范、规程和标准 | 米 | 110 |
| 排烟管 | 1. 名称：排烟管   2.规格：直径180mm 壁厚2.8mm 3.材质：PVC 4.安装要求： 严格执行国家及地方相关的现行规范、规程和标准 | 米 | 32 |
| 室内气管 | 1. 名称：室内气管   2.规格：直径15mm 壁厚1.4mm 3.材质：外皮PVC阻燃 +内管304不锈钢 4.安装要求： 严格执行国家及地方相关的现行规范、规程和标准 | 米 | 15 |
| （三）基础改造 | | | |
| 名 称 | 特征描述 | 单位 | 数量 |
| 基层铲除 | 1.铲除老墙皮 | 平方米 | 45 |
| 墙面凿孔 | 1.墙面凿Ø10mm孔洞 | 平方米 | 45 |
| 墙面粘贴瓷砖 | 墙面粘贴瓷砖，四角平整，拼缝一致 | 平方米 | 45 |
| 集成吊顶 | 1. 锌合金印花集成吊顶定制安装 2. 规格：300x300mm，厚度0.7mm | 平方米 | 30 |
| （四）橱柜 | | | |
| 名 称 | 规格功能及特征描述 | 单位 | 数量 |
| 地柜 | （一）门板：   1. ★进口实木颗粒板 2. 厚度18mm   （二）柜体:  1.国产E0级环保颗粒板  2.厚度18mm  3.★定制铝合金横梁  4.顶底板结构  5.★进口不锈钢门铰  6.★铝合金包边隔板  7.铝合金地脚板 | 米 | 10 |
| 台面 | 1.20mm厚石英石  2.★石英晶体含量92%  3.★莫氏硬度7  4.★熔点1300°  5.★不锈钢垫条  6.耐刮耐磨耐腐蚀 | 米 | 10 |
| 岛台地柜 | 1.岛台规格：2000mmx1000mm  2.门板：进口实木颗粒板，厚度18mm  3.柜体：国产E0级环保颗粒板，厚度18mm、定制铝合金横梁、顶底板结构、进口不锈钢门铰、铝合金包边隔板、铝合金地脚板 | 米 | 2 |
| 岛台台面 | 1.20mm厚石英石  2.石英晶体含量92%莫氏硬度7  3.熔点1300°  4.铝合金垫条  5.耐刮耐磨耐腐蚀 | 米 | 2 |
| 岛台侧封板 | 进口实木颗粒板 | 平方米 | 1.34 |
| 铝合金地脚板 | 3.5mm厚铝合金地脚板 | 米 | 18.5 |
| 小小大骑马抽 | 托底滑轨+钢邦抽屉，承重50KG | 个 | 3 |
| 纳米手工水盆 | 1. ★外形尺寸680\*450\*215 2. 304食品级不锈钢，含同品牌水龙头和下水配件 | 套 | 3 |
| （五）电器 | | | |
| 名称 | 规格功能及特征描述 | 单位 | 数量 |
| 烟机 | 1. ★外形尺寸W900\*D515\*H645 2. 面板高度130，装饰罩尺寸：W400\*D395\*H515。 3. ★智能升降调节风量 4. ★智能监控油烟变化 5. 自动增压风量至23m³/min 6. ★智能吸出有害气体 7. 48分贝降噪，直流变频动力900pa大静压 8. ★手挥感应开关，可以和燃气灶联动开关。 | 台 | 4 |
| 燃气灶 | 1. ★外形尺寸860\*460\*160 2. 一级能效，热效率75％，天然气热负荷4.5KW，增压直喷系统，意外熄火保护装置 3. ★三层防爆钢化玻璃面板，可以和烟机联动开关。 | 台 | 4 |
| 消毒柜 | 1. 外形尺寸W595\*D445\*H615 2. U蓝光源杀菌技术，紫外线+臭氧双重杀菌，自动感应杀菌 3. 2星净味消毒，负离子净化烘干 4. 地暖式匀加热，带儿童安全锁 5. 产品容积100L，输入额定功率230W。 | 个 | 1 |
| 电饭煲 | 1.4L容量，微电脑式控制  2.分体锅盖，四层复合内胆，智能调温，泄压保护防干烧保护。 | 台 | 3 |
| 微波炉 | 1. 外形尺寸W502\*D420\*H302 2. 额定输入功率1280W，额定输出功率900W，容积23L，3C认证，一级能效，变频微蒸烤，纳米银内胆，防辐射钢化玻璃，锁扣式，防微波泄露 3. 前进前出排风方式无污染。 | 台 | 3 |
| 厨下净水器 | 1. 整机包装尺寸W540\*D395\*H425 2. 一级水效，5级滤芯，智能节水，变频护膜，智能芯控制，存水产量60L/h，400GRO膜加400G大功率压力泵 3. 进口软水滤芯，省水机芯。 | 台 | 1 |
| 管道增压风机 | 1. 外形尺寸W305，孔径198 2. 3C认证，纯铜电机，智能遥控，ABS斜流增压，30分贝静音。 | 台 | 1 |

**二、商务要求：**

1.交货期及地点要求：成交供应商签订合同后25个工作日内必须把所有货物配送到采购单位指定地点并安装调试完成并通过采购人验收。

2.付款方式

合同签订之后，采购方在三个工作日内支付合同价款50%的预付货款。货物交付安装调试完成，并验收合格后三个工作日内支付合同价款的47%，余下的3%作为本项目质保金，质保期满且无质量问题，支付完毕。

**三、售后服务及其他要求：**

（一）售后服务要求：

1.质保要求

质保期（验收合格之日开始计算）：质保期1年。维护期5年。

2.售后服务

2.1质保期内，成交供应商接到用户电话或其他形式的报修服务要求30分钟内作出响应， 3小时内排除全部故障。若在3小时内无法排除故障，将在6个小时（含确定故障时间）内提供与原商品相同或经用户认可的相近档次备用产品。若需对坏件更换或送修，应先将备件安装到用户使用现场，待坏件维修好后再换回备件。免收任何费用（如部件费、人工费、差旅费等）。

2.2 质保期内，同一商品，同一质量问题，在连续二次维修后仍无法正常使用，成交供应商必须接受采购方退货或更换同品牌、同型号、同质量的新设备。

2.3 质保期内，每半年内对设备进行一次全面检修维护，确保所有设备能正常使用。

（二）其他要求

1.合同总价已包括货物本身设计、材料、制造、包装、运输、安装及调试、人员操作培训、配套辅材等验收检测合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项等含税费用。

2.响应产品必须为全新未使用过的设备（包括配套设备及零部件），并且符合国家、行业规定的质量、规格和性能等要求。

3.违约责任

3.1 供应商必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。

3.2 如因供应商工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。