采购项目技术、服务、商务及其他要求

**一、项目清单：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 楼层 | 尺寸 | 户数 |
| 综合楼一楼窗帘 | 3.2\*3.1 | 5 |
| 3.1\*3.1 | 6 |
| 3.5\*3.1 | 1 |
| 4.5\*3.1 | 1 |
| 6.4\*3.1 | 1 |
| 2.1\*3.1 | 3 |
| 综合楼二楼窗帘 | 3.1\*3 | 17 |
| 3.2\*3 | 10 |
| 3.3\*3 | 1 |
| 3.6\*3 | 2 |
| 6\*3 | 1 |
| 综合楼三楼窗帘 | 3.1\*3.1 | 12 |
| 3.2\*3.1 | 4 |
| 3.5\*3.1 | 2 |
| 6.4\*3.1 | 2 |
| 6.6\*3.1 | 4 |
| 综合楼四楼窗帘 | 3.1\*3.1 | 7 |
| 3.2\*3.1 | 2 |
| 3.6\*3.1 | 1 |
| 6.5\*3.1 | 6 |
| 6.6\*3.1 | 4 |
| 业务楼窗帘 | 1.7\*2.7 | 2 |
| 2.6\*3.1 | 3 |
| 2.7\*3.1 | 1 |
| 4.6\*3.1 | 2 |
| 5.2\*3.1 | 2 |
| 7.2\*3.1 | 1 |
| 8.7\*3.1 | 2 |
| 卫生间贴膜 | 1.6\*1.9 | 6 |
| 1.0\*1.5 | 4 |
| 1.06\*1.9 | 4 |
| 1.08\*1.9 | 2 |
| 1.28\*1.9 | 3 |
| 1.5\*1.9 | 2 |
| 1.6\*1.9 | 1 |
| 合计 |  | 127 |
| 说明：1.窗帘样式为罗马杆穿杆，轨道为加厚铝合金，布带为有纺韩带，纳米消音环，卫生间窗户布料贴窗花膜。2.布料为双面麻、亚麻白纱；布料比1:1.6，窗帘单双层见各楼层附表。涂层遮光布，无毒、无味，不含挥发性化学成分。遮光率：达到99﹪左右。3.报价含制作安装费、税费等。 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合楼一楼 | | | | | | |
| 房号 | 规格 | | 布料加 接高 （m） | 轨道 （m） | 布带 （m） | 消音环 （个） |
| 宽（m) | 高（m） |
| 1 | 3.2 | 3.1 | 6.7 | 3.2 | 5.3 | 38 |
| 2 | 3.2 | 3.1 | 6.7 | 3.2 | 5.3 | 38 |
| 3 | 3.1 | 3.1 | 6.5 | 3.1 | 5.2 | 36 |
| 4 | 3.1 | 3.1 | 6.5 | 3.1 | 5.2 | 36 |
| 5 | 3.5 | 3.1 | 7.3 | 3.5 | 5.8 | 40 |
| 3.1 | 3.1 | 6.5 | 3.1 | 5.2 | 36 |
| 6 | 3.2 | 3.1 | 6.7 | 3.2 | 5.3 | 38 |
| 7 | 3.1 | 3.1 | 6.5 | 3.1 | 5.2 | 36 |
| 3.1 | 3.1 | 6.5 | 3.1 | 5.2 | 36 |
| 8 | 3.1 | 3.1 | 6.5 | 3.1 | 5.2 | 36 |
| 9 | 3.1 | 3.1 | 6.5 | 3.1 | 5.2 | 36 |
| 10 | 4.5 | 3.1 | 9.3 | 4.5 | 7.4 | 52 |
| 11 | 3.2 | 3.1 | 6.7 | 3.2 | 5.3 | 38 |
| 12 | 6.4 | 3.1 | 13.1 | 6.4 | 10.4 | 74 |
| 13 | 2.1 | 3.1 | 4.4 | 2.1 | 3.6 | 24 |
| 2.1 | 3.1 | 4.4 | 2.1 | 3.6 | 24 |
| 2.1 | 3.1 | 4.4 | 2.1 | 3.6 | 24 |
| 备注： 布料：双面麻，单层窗帘。布料比例1:1.6轨道为加厚铝合金。布带：有纺韩带。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合楼二楼 | | | | | | | | | | | | |
| 房号 | | 规格 | | | | 布料加 接高 （m） | | 轨道 （m） | | 布带 （m） | | 消音环 （个） |
| 宽（m) | | 高（m） | |
| 备勤用房 | | 3.1 | | 3 | | 6.5 | | 3.1 | | 5.2 | | 36 |
| 3.1 | | 3 | | 6.5 | | 3.1 | | 5.2 | | 36 |
| 3.1 | | 3 | | 6.5 | | 3.1 | | 5.2 | | 36 |
| 3.1 | | 3 | | 6.5 | | 3.1 | | 5.2 | | 36 |
| 3.1 | | 3 | | 6.5 | | 3.1 | | 5.2 | | 36 |
| 3.1 | | 3 | | 6.5 | | 3.1 | | 5.2 | | 36 |
| 3.2 | | 3 | | 6.7 | | 3.2 | | 5.3 | | 38 |
| 3.1 | | 3 | | 6.5 | | 3.1 | | 5.2 | | 36 |
| 3.2 | | 3 | | 6.7 | | 3.2 | | 5.3 | | 38 |
| 3.2 | | 3 | | 6.7 | | 3.2 | | 5.3 | | 38 |
| 3.1 | | 3 | | 6.5 | | 3.1 | | 5.2 | | 36 |
| 3.2 | | 3 | | 6.7 | | 3.2 | | 5.3 | | 38 |
| 3.1 | | 3 | | 6.5 | | 3.1 | | 5.2 | | 36 |
| 3.2 | | 3 | | 6.7 | | 3.2 | | 5.3 | | 38 |
| 3.6 | | 3 | | 7.5 | | 3.6 | | 6.0 | | 42 |
| 3.2 | | 3 | | 6.7 | | 3.2 | | 5.3 | | 38 |
| 3.1 | | 3 | | 6.5 | | 3.1 | | 5.2 | | 36 |
| 3.2 | | 3 | | 6.7 | | 3.2 | | 5.3 | | 38 |
| 3.1 | | 3 | | 6.5 | | 3.1 | | 5.2 | | 36 |
| 3.1 | | 3 | | 6.5 | | 3.1 | | 5.2 | | 36 |
| 3.1 | | 3 | | 6.5 | | 3.1 | | 5.2 | | 36 |
| 3.1 | | 3 | | 6.5 | | 3.1 | | 5.2 | | 36 |
| 3.2 | | 3 | | 6.7 | | 3.2 | | 5.3 | | 38 |
| 3.2 | | 3 | | 6.7 | | 3.2 | | 5.3 | | 38 |
| 3.3 | | 3 | | 6.9 | | 3.3 | | 5.5 | | 38 |
| 3.1 | | 3 | | 6.5 | | 3.1 | | 5.2 | | 36 |
| 3.6 | | 3 | | 7.5 | | 3.6 | | 6.0 | | 42 |
| 3.2 | | 3 | | 6.7 | | 3.2 | | 5.3 | | 38 |
| 6 | | 3 | | 12.3 | | 6 | | 9.8 | | 68 |
| 3.1 | | 3 | | 6.5 | | 3.1 | | 5.2 | | 36 |
| 备注： 布料：双面麻、布料比例1:1.6，单层窗帘。轨道：加厚铝合金。布带：有纺韩带。 | | | | | | | | | | | | |
| 综合楼三楼 | | | | | | | | | | | | |
| 房号 | 规格 | | | | 布料加 接高 （m） | | 轨道 （m） | | 布带 （m） | | 消音环 （个） | |
| 宽（m) | | 高（m） | |
| 1 | 3.2 | | 3.1 | | 6.7 | | 3.2 | | 5.3 | | 38 | |
| 3.2 | | 3.1 | | 6.7 | | 3.2 | | 5.3 | | 38 | |
| 3.1 | | 3.1 | | 6.5 | | 3.1 | | 5.2 | | 36 | |
| 3.1 | | 3.1 | | 6.5 | | 3.1 | | 5.2 | | 36 | |
| 3.1 | | 3.1 | | 6.5 | | 3.1 | | 5.2 | | 36 | |
| 2 | 3.1 | | 3.1 | | 6.5 | | 3.1 | | 5.2 | | 36 | |
| 3.1 | | 3.1 | | 6.5 | | 3.1 | | 5.2 | | 36 | |
| 3 | 3.2 | | 3.1 | | 6.7 | | 3.2 | | 5.3 | | 38 | |
| 3.1 | | 3.1 | | 6.5 | | 3.1 | | 5.2 | | 36 | |
| 4 | 3.1 | | 3.1 | | 6.5 | | 3.1 | | 5.2 | | 36 | |
| 5 | 3.1 | | 3.1 | | 6.5 | | 3.1 | | 5.2 | | 36 | |
| 6 | 3.1 | | 3.1 | | 6.5 | | 3.1 | | 5.2 | | 36 | |
| 7 | 3.1 | | 3.1 | | 6.5 | | 3.1 | | 5.2 | | 36 | |
| 8 | 6.4 | | 3.1 | | 13.1 | | 6.4 | | 10.4 | | 74 | |
| 9 | 6.6 | | 3.1 | | 13.5 | | 6.6 | | 10.8 | | 76 | |
| 10 | 3.2 | | 3.1 | | 6.7 | | 3.2 | | 5.3 | | 38 | |
| 11 | 3.1 | | 3.1 | | 6.5 | | 3.1 | | 5.2 | | 36 | |
| 12 | 3.5 | | 3.1 | | 8.2 | | 3.5 | | 7 | | 46 | |
| 13 | 3.1 | | 3.1 | | 7.2 | | 6.2 | | 11.6 | | 40 | |
| 3.5 | | 3.1 | | 8.2 | | 7 | | 13.0 | | 46 | |
| 6.6 | | 3.1 | | 15.2 | | 13.2 | | 24.2 | | 84 | |
| 6.6 | | 3.1 | | 15.2 | | 13.2 | | 24.2 | | 84 | |
| 6.6 | | 3.1 | | 15.2 | | 13.2 | | 24.2 | | 84 | |
| 6.4 | | 3.1 | | 14.8 | | 12.8 | | 23.4 | | 82 | |
| 备注： 布料：双面麻、亚麻白纱。轨道为加厚铝合金、布带：有纺韩带。布料比例1:1.6。综合楼三楼13号窗户窗帘为双层，其余为单层窗帘。 | | | | | | | | | | | | |
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合楼四楼 | | | | | | | | | | | | |
| 房号 | | 规格 | | | 布料加 接高 （m） | | 轨道 （m） | | 布带 （m） | | 消音环 （个） | |
| 宽（m) | 高（m） | |
| 1 | | 6.5 | 3.1 | | 13.3 | | 6.5 | | 10.6 | | 74 | |
| 6.6 | 3.1 | | 13.5 | | 6.6 | | 10.76 | | 76 | |
| 3.6 | 3.1 | | 7.5 | | 3.6 | | 5.96 | | 42 | |
| 6.6 | 3.1 | | 13.5 | | 6.6 | | 10.76 | | 76 | |
| 6.5 | 3.1 | | 13.3 | | 6.5 | | 10.6 | | 74 | |
| 2 | | 6.6 | 3.1 | | 13.5 | | 13.2 | | 26.4 | | 76 | |
| 6.5 | 3.1 | | 13.3 | | 13.0 | | 26 | | 74 | |
| 6.5 | 3.1 | | 13.3 | | 13.0 | | 26 | | 74 | |
| 6.5 | 3.1 | | 13.3 | | 13.0 | | 26 | | 74 | |
| 3 | | 6.6 | 3.1 | | 13.5 | | 6.6 | | 10.76 | | 76 | |
| 3.2 | 3.1 | | 6.7 | | 3.2 | | 5.32 | | 38 | |
| 3.1 | 3.1 | | 6.5 | | 3.1 | | 5.16 | | 36 | |
| 3.2 | 3.1 | | 6.7 | | 3.2 | | 5.32 | | 38 | |
| 3.1 | 3.1 | | 6.5 | | 3.1 | | 5.16 | | 36 | |
| 3.1 | 3.1 | | 6.5 | | 3.1 | | 5.16 | | 36 | |
| 6.5 | 3.1 | | 13.3 | | 6.5 | | 10.6 | | 74 | |
| 3.1 | 3.1 | | 6.5 | | 3.1 | | 5.16 | | 36 | |
| 3.1 | 3.1 | | 6.5 | | 3.1 | | 5.16 | | 36 | |
| 3.1 | 3.1 | | 6.5 | | 3.1 | | 5.16 | | 36 | |
| 3.1 | 3.1 | | 6.5 | | 3.1 | | 5.16 | | 36 | |
| 备注：布料：双面麻、亚麻白纱，会议室双层，其他单层。布料比例1:1.6。轨道：加厚铝合金、布带：有纺韩带。综合楼四楼2号窗户为双层窗帘，其余为单层窗帘。 | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| 业务楼一楼 | | | | | | | | | | | | |
| 房号 | 规格 | | | | | 布料 （m） | | 轨道 （m） | | 布带 （m） | | 消音环 （个） |
| 宽（m) | | | 高（m） | |
| 1 | 1.7 | | | 2.7 | | 2.9 | | 1.7 | | 2.9 | | 20 |
| 1.7 | | | 2.7 | | 2.9 | | 1.7 | | 2.9 | | 20 |
| 业务楼二楼 | | | | | | | | | | | | |
| 房号 | 规格 | | | | | 布料加 接高 （m） | | 轨道 （m） | | 布带 （m） | | 消音环 （个） |
| 宽（m) | | | 高（m） | |
| 1 | 2.6 | | | 3.1 | | 5.5 | | 2.6 | | 4.4 | | 30 |
| 2 | 4.6 | | | 3.1 | | 9.5 | | 4.6 | | 7.6 | | 52 |
| 3 | 5.2 | | | 3.1 | | 10.7 | | 5.2 | | 8.5 | | 60 |
| 4 | 2.7 | | | 3.1 | | 5.7 | | 2.7 | | 4.5 | | 32 |
| 5 | 8.7 | | | 3.1 | | 20.0 | | 17.4 | | 15.9 | | 112 |
| 6 | 7.2 | | | 3.1 | | 16.6 | | 14.4 | | 13.2 | | 92 |
| 业务楼三楼 | | | | | | | | | | | | |
| 房号 | 规格 | | | | | 布料加 接高 （m） | | 轨道 （m） | | 布带 （m） | | 消音环 （个） |
| 宽（m) | | | 高（m） | |
| 1 | 2.6 | | | 3.1 | | 5.5 | | 2.6 | | 4.4 | | 30 |
| 2 | 5.2 | | | 3.1 | | 10.7 | | 5.2 | | 8.5 | | 60 |
| 3 | 8.7 | | | 3.1 | | 17.8 | | 8.7 | | 14.1 | | 100 |
| 4 | 4.6 | | | 3.1 | | 9.5 | | 4.6 | | 7.6 | | 52 |
| 5 | 2.6 | | | 3.1 | | 5.5 | | 2.6 | | 4.4 | | 30 |
| 备注： 布料：双面麻，布料比例1:1.6。轨道：加厚铝合金。布带：有纺韩带。 业务楼二楼5、6窗户窗帘为双层，其余为单层窗帘，业务楼二楼3、4窗帘为防火布料。 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务楼卫生间窗花膜（尺寸宽X高cm） | | | | |
| 1.6\*1.9 | 1.6\*1.9 | 1.6\*1.9 | 1.6\*1.9 | 1.6\*1.9 |
| 1.6\*1.9 | 1.0\*1.5 | 1.0\*1.5 | 1.0\*1.5 | 1.0\*1.5 |
| 合计面积24.3m2 | | | | |
| 综合楼及业务楼卫生间窗花膜（尺寸宽X高cm） | | | | |
| 1.28\*1.9 | 1.28\*1.9 | 1.08\*1.9 | 1.28\*1.9 | 1.06\*1.9 |
| 1.06\*1.9 | 1.08\*1.9 | 1.06\*1.9 | 1.5\*1.9 | 1.06\*1.9 |
| 1.6\*1.9 | 1.5\*1.9 |  |  |  |
| 合计面积29.3m2 | | | | |

**二、商务及售后服务要求：**

**（一）商务要求：**

1.付款方式：全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的15日内，提交支付凭证资料给广元市财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之百款项

即 / 元，人民币大写： / 元整。

2.交货日期：合同签订生效之日起30天内交货并完成安装调试。

3.交货地点：采购人指定地点

**（二）售后服务要求：**

1.质保期：1年（验收合格之日起算）。

2.合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装及调试、人员培训、配套辅材等验收、检测合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项等含税费用。甲方无须另向乙方支付其他任何费用。

3.供应商保证所提供产品必须为全新、未使用、符合国家相关质量标准，凡属质量问题由供应商负责。

4.因窗帘的安装施工等引发的安全问题由乙方负责。

5.验收标准以谈判文件技术参数及要求和相关行业标准为准。